**T.C.**

****

****

**BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**

**RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

****

**YERALTI İŞLETMELERİ İÇİN TALİMATNAME**

**BELGELER**

1. **İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ** FOTOKOPİSİ ŞANTİYE ALANINDAKİ OFİSTE ASILI BULUNMALI.
2. **DAİMİ NEZARETÇİ ATAMA BELGESİNİN** FOTOKOPİSİ VEYA MAPEG WEB SAYFA ÇIKTISI SAHADA BULUNMALI (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR).
3. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ **SÖZLEŞME** FOTOKOPİLERİ ŞANTİYEDE BULUNMALI (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR).
4. EN SON GÜNCELLENEN **SGK DÖKÜMÜNÜN** BİR NÜSHASI ŞANTİYEDE BULUNMALI (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR).
5. TÜM YERALTI MADEN VE AÇIK KÖMÜR/TURBA (TORF) İŞLETMELERİNDE ÜRETİM VEYA ÜRETİM HAZIRLIĞINDA BULUNAN PERSONELE AİT **‘MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI’** POLİÇESİ ŞANTİYEDE BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR).
6. E-**SEVK FİŞİ DÖKÜMLERİ** SAHADA BULUNMALI.
7. PATLATMA YAPILIYOR İSE PATLAYICI MADDE **SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİNİN FOTOKOPİSİ** ŞANTİYEDE BULUNMALI (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR).
8. PATLATMA YAPAN KİŞİ FİRMA PERSONELİ İSE **PATLAYICI YETERLİLİK BELGESİ** ŞANTİYEDE BULUNMALI.
9. SAHADA KULLANILAN İÇME VE KULLANMA SUYUNUN DEPOLARI AYRI TUTULMALI.
10. SU **SONDAJDAN KARŞILANIYOR** İSE SONDAJA AİT İZİN BELGESİ VE **ANALİZ RAPORLARI** ŞANTİYEDE BULUNMALI (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR).
11. SU SONDAJ DIŞINDA BAŞKA BİR YOLDAN SAĞLANIYOR İSE (TAŞIMA, DAMACANA, ŞEBEKE, KİRALAMA vb.) SUYUN TEMİNİNE AİT BELGE ŞANTİYEDE BULUNMALI (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR).
12. **ÇEVRE İZNİ** VEYA **ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ** YA DA **MUAFİYET YAZISI** ŞANTİYEDE BULUNMALI (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR).
13. **SAHA İÇİN İLGİLİ KURUMDAN ALINAN GEÇİCİ KAPI NUMARASINA** AİT RESMİ YAZI ŞANTİYEDE BULUNMALI (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR).

**YAPISAL**

1. ŞANTİYE ALANINDA BULUNAN İŞÇİ YATAKHANELERİNİN, YEMEKHANENİN, İŞ ELBİSESİ SOYUNMA ALANININ **ZEMİNİ TOPRAKLA TEMASI** KESİLECEK ŞEKİLDE OLMALI.
2. ŞANTİYE YAPILARI **SAĞLAM** **VE SAĞLIKLI** OLMALI.
3. TUVALET VE DUŞ YERLERİ **TEMİZ** OLMALI.

**ÇEVRE**

1. **YEMEK YAPILAN ALANDA** ÇÖP BİDONUNUN (VAR İSE) KAPAĞI KAPALI TUTULMALI VE GIDA MALZEMELERİNDEN UZAKTA UYGUN BİR YERE KONULMALI.
2. ÇEVRE MEVZUATINA **UYGUN BİR FOSEPTİK** BULUNMALI.
3. **ATIK, HİDROLİK VE GRES YAĞLARI İÇİN** ÇEVRE MEVZUATINA UYGUN OLARAK **DEPOLAMA** ALANLARI BULUNMALI.
4. İŞLETMEDE **ÇÖP, HURDA** v.b MALZEMELER ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLMELİ.

**SAĞLIK**

1. ÇALIŞAN SAYISINA UYGUN **ECZA** **DOLABI VE SAĞLIK MALZEMESİ** BULUNDURULMALI VE KONTROLLERİ ZAMANINDA YAPILMALI.
2. ÇALIŞANLAR İÇİN YATAKHANELERDEN AYRI OLMAK ÜZERE **İŞ ELBİSELERİNİ** DEĞİŞTİREBİLECEKLERİ BİR SOYUNMA ODASI BULUNMALI.

**GÜVENLİK**

1. YEMEKHANE, İŞÇİ YATAKHANELERİ, ATÖLYE, HER BİR TRAFO VE MAZOT TANKINA YETERLİ OLACAK ŞEKİLDE **YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ** KONULMALI VE KONTROLLERİ ZAMANINDA YAPILMALI.
2. ŞANTİYE ALANINDA BULUNAN BOŞ VEYA DOLU **MUTFAK TÜPLERİ İLE DİĞER GAZ TÜPLERİ** GÜNEŞ IŞINLARINA MARUZ KALMAYACAK ŞEKİLDE UYGUN BİR ALANDA MUHAFAZA EDİLMELİ.
3. OCAK ALANINA ÇIKAN YOLLARA **OCAĞA İZİNSİZ GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR LEVHASI** KONULMALI.
4. İŞYERİNDE İŞİN TÜRÜNE UYGUN **KİŞİSEL** **KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ (BARET, ELDİVEN, ÇELİK BURUNLU ÇİZME VEYA AYAKKABI, FOSFORLU YELEK** **vb)** KULLANILIYOR OLMALI.
5. ATÖLYE VE ÜRETİM ALANLARINA İŞİN NEVİNE UYGUN **UYARI**, **İKAZ, YÖN VE GÜVENLİK LEVHALARI** GÖRÜLEBİLİR YERLERE KONULMALI.
6. OCAKLARIN ANA GİRİŞ VE ÇIKIŞ YOLLARI SÜREKLİ OLARAK AÇIK BULUNDURULMALI, ANCAK FAALİYETE ARA VERİLMİŞ VEYA TERK EDİLMİŞ YERLER (GALERİ GİRİŞLERİ) **HİÇ BİR İŞÇİNİN VE CANLININ GİREMİYECEĞİ ŞEKİLDE KAPALI TUTULMALI.**
7. BÜRLERE (FERELERE) **UYGUN, SAĞLAM VE ÜST KISIMA KADAR EKSİKSİZ UZANACAK MERDİVEN YAPILMALI** (MERDİVEN **5 METREDE BİR ŞEŞ BEŞ ŞEKLİNDE ÇIKMALI VE** HER ŞEŞ BEŞ ARASINA **PLATFORM KONULMALI**).
8. HAZIRLIK DIŞINDA YERALTI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI YERLER, **EN AZ İKİ YOLLA** YERÜSTÜNE BAĞLANMALI (2. ÇIKIŞ OLMALI).
9. YERALTINDAKİ TÜM YOLLARDA, GALERİLERDE VE KUYULARDA **UYGUN VE YETERLİ TAHKİMAT** YAPILMALI.
10. ocak içinde taşıma amaçlı kullanılan **bant ve zincirli konveyörleri** ACİL durumlarda durduracak sistem olmalı.
11. KUYULARDA KULLANILAN KAFESDE ÇEKME HALATININ KOPMASI HALİNDE DÜŞMESİNİ ÖNLEYECEK FRENLEME SİSTEMİ OLMALI.
12. Havasında %**19’ DAN dan az Oksijen, % 2’ DEN fazla metan, %0.5’ den fazla karbondioksit, %0.005’ den fazla karbonmonoksit** **VE** **%0.002’ DEN FAZLA HİDROJEN SÜLFÜR** bulunan ocaklarda çalışma yapılmaMALI.
13. OCAK SAHASINDA BULUNAN TANKERLERİN/TANKLARIN ÜZERİNDE İÇERİSİNDE BULUNAN MADDENİN **NE OLDUĞU (**SU, YAKIT VB**. ) BELİRTİLMELİ**
14. TRAFO VE OCAK İÇERİSİNDEKİ **ELEKTRİK-MAKİNA PANOLARININ** KİLİDİ OLMALI, KAPAĞI KAPALI OLMALI VE ÜZERİNDE **ÖLÜM TEHLİKESİ** **LEVHASI** BULUNMALI.
15. OCAK SAHASINDA UYGUN BİR YERDE TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ **PARATONER** BULUNMALI.
16. PASA DÖKÜM ALANI GİRİŞ KISMINA **PASA ALANI OLDUĞUNU BELİRTİR** İKAZ-UYARI LEVHALARI KONULMALI.

**\* DAYANAK:** 3213 Sayılı Maden Kanunu, Maden Yönetmeliği, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.